{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":588,"n_cols":4,"rows_kept":588,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,2,3],[3,0,3,3],[587,0,587,3]]}
["附件3："]
["广东省鼓励进口技术和产品目录(2019年版)"]
[]
["鼓励进口的重要装备"]
["序号","商品编码","商品名称","技术参数"]
["Ⅰ-1",845710,"镗铣及车铣复合加工中心（含立式、卧式、立卧式）","定位精度≤0.006mm，快移速度＞25m/min，重复定位精度＜0.004mm，工作台≥1250mm， ≥4轴联动"]
["Ⅰ-2",845710,"柔性加工单元","5轴联动"]
["Ⅰ-3","84581100\n84589110\n84589120","车削中心","重复定位精度高于0.004mm、主轴端径向圆跳动≤0.001mm、加工件圆度高于0.001mm"]
["Ⅰ-4","846012\n846019","数控平面磨床（含成形、龙门、导轨、双端面等）","定位精度高于0.006mm（全程），重复定位精度高于0.003mm（全程），平面度高于0.002mm/1000mm，龙门宽大于3500mm"]
["Ⅰ-5","846022\n846023\n846024","数控磨床（含内圆、外圆、端面外圆、万能、无心、轴承、刃磨、专用等）","定位精度高于0.006mm，重复定位精度高于0.003mm，加工件圆度高于0.0005mm，砂轮线速度高于60m/s坐标磨床四轴四联动，七轴四联动"]
["Ⅰ-6",84596110,"龙门数控铣床","工作台宽度≥5000mm，重复定位精度＜0.006mm/2m，＞3轴联动"]
["Ⅰ-7",84604010,"金属珩磨机床"]
["Ⅰ-8",84772090,"异向平行双螺杆挤压成型机","螺杆直径＞100mm"]
["Ⅰ-9",84619090,"CNC曲轴连杆颈加工机","双主轴，切削速度≥100米/分"]
["Ⅰ-10",84613000,"CNC曲轴车车拉床","双主轴，双刀盘，三轴连动 * 2"]
["Ⅰ-11",84639000,"数控曲轴圆角深滚压和滚压校直机床","滚压数≥6，滚压力≥30000N"]
["Ⅰ-12",84629190,"计算机控制增量成型机、流动成型机"]
["Ⅰ-13",846140,"数控重型滚齿机","立式：工件直径＞Φ8000mm，模数m＞30mm；卧式：工件直径＞Φ2000mm，模数m＞30mm"]
["Ⅰ-14",846023,"数控重型磨床","数控重型磨床：工件直径>1600mm,加工圆度≤0.001mm，微量进给≤0.0001mm"]
["Ⅰ-15",84629110,"单柱、双柱、四柱万能液压机","公称压力＞2000t"]
["Ⅰ-16",84629190,"金刚石液压机","公称压力＞9000t"]
["Ⅰ-17",845640,"数控等离子切割机","板厚＞40mm"]
["Ⅰ-18",901600,"精密运动控制相关的工艺和专用装备"]
["Ⅰ-19","847950\n84864031","高速、高精密机械手"]
["Ⅰ-20",84552110,"冷连轧板带轧机","板宽＞2.2m热连轧机； "]
["Ⅰ-21",84552210,"热连轧板带轧机","板宽＞2m冷连轧机"]
["Ⅰ-22",847420,"固体矿物质的破碎或磨粉机器","生产率＞120m³/h"]
["Ⅰ-23",84162090,"使用粉状固体燃料的炉用燃烧器"]
["Ⅰ-24",84119990,"高炉煤气、燃气联合循环发电关键设备"]
["Ⅰ-25",84171000,"多膛焙烧炉（氧化钼）"]
["Ⅰ-26",841790,"自动剥锌机"]
["Ⅰ-27",84629910,"精锻机（钼）"]
["Ⅰ-28","8514\n841710","金属注射成型脱脂烧结炉"]
["Ⅰ-29",84542010,"炉外精炼设备"]
["Ⅰ-30",null,"铜冶炼无种板精炼工艺及装备"]
["Ⅰ-31","8454309000　84543022","铜板带加工用立式连续铸造机列"]
["Ⅰ-32",85141010,"水平和立式展开式保护气体退火机列"]
["Ⅰ-33",84542090,"其他锭模及浇包"]
["Ⅰ-34",84543022,"普通钢方坯、圆坯连铸机；合金钢方坯连铸机；板坯连铸机","厚度≥300mm厚板坯连铸机、厚度≤45mm薄带坯连铸机"]
["Ⅰ-35",84551010,"无缝管轧机","直径＞250mm"]
["Ⅰ-36",84306990,"修井机","额定载荷＞150t"]
["Ⅰ-37",84742010,"双齿辊破碎机","直径＞1.25m"]
["Ⅰ-38",84305039,"牙轮钻机","钻头直径＞310mm"]
["Ⅰ-39",84251100,"电动的滑车及提升机","起重量＞10t"]
["Ⅰ-40",84264190,"带胶轮的其他自推进起重机械","起重量＞100t"]
["Ⅰ-41",84282000,"气压升降机及输送机","起重量＞5t"]
["Ⅰ-42",84283910,"刮板输送机","功率＞1000kw"]
["Ⅰ-43",84303130,"全断面掘进机","刀盘直径＞13m"]
["Ⅰ-44",84791022,"稳定土路面拌合机","拌合宽度＞3m"]
["Ⅰ-45",84264910,"履带式起重机","起重量＞300t"]
["Ⅰ-46",86040099,"大型轨道式架桥机","载重吊装重量＞1600t"]
["Ⅰ-47",86040012,"钢轨在线打磨列车"]
["Ⅰ-48",84791090,"高等级公路稀浆封层机","料仓＞10m³制浆＞3t"]
["Ⅰ-49",84791090,"沥青路面铣刨机","铣刨宽度＞2.5m，铣刨深度＞3cm，最高工作速度≥40m/min"]
["Ⅰ-50",84798200,"船用混油装置","除最高粘度≤7×10-4 sec(rwl﹟100度F）的动态恒压混合方式"]
["Ⅰ-51",84145930,"离心通风机","流量＞1800m³/min，压升＞19Kpa"]
["Ⅰ-52",84171000,"浮法玻璃生产设备","日产量＞900t"]
["Ⅰ-53",84201000,"砑光机或其他滚压机器"]
["Ⅰ-54",84211990,"特大容量脱硫干风机"]
["Ⅰ-55",84212910,"带式污泥浓缩压滤一体机","带宽＞3m，滤饼含水率＜70%"]
["Ⅰ-56",82071990,"页岩气分段压裂可钻式桥塞"]
["Ⅰ-57",84798990,"水平段水平井射孔设备"]
["Ⅰ-58",84212199,"内循环厌氧反应器"]
["Ⅰ-59",84211990,"大型化和自动化碟式分离机"]
["Ⅰ-60",null,"连铸连轧铝板带生产线  ","混合炉（84541000）容积≥120吨；连铸连轧机（热轧）（84552110） 铸机板宽≥2286mm、热轧机辊宽≥2150mm ；铝合金熔体在线处理装置ALPUR TS-75（84542010）  包括在线处气装置ALPUR TS-75,处理流量≥75t/h,深床过滤器PDBF-70，处理流量≥55t/h"]
["Ⅰ-61",8479820090,"研磨机","研磨能力＞26000KG/H，进口粒度＜25μm，出口粒度＜16μm"]
["Ⅰ-62",8504,"轨道车辆用6500Ｖ及以上IGBT"]
["Ⅰ-63","8504、8541","轨道车辆用未封装IGBT芯片"]
["Ⅰ-64","8535、8536","轨道车辆用高速断路器"]
["Ⅰ-65","8535、8536","轨道车辆用直流接触器"]
["Ⅰ-66",90262010,"轨道检查车用传感器"]
["Ⅰ-67",86071100,"铁道及电车道机车等车辆的驾驶转向架"]
["Ⅰ-68",86071200,"铁道及电车道机车等车辆的其他转向架"]
["Ⅰ-69",85301000,"铁道或电车道电气信号、安全或交通管理设备"]
["Ⅰ-70",85261090,"其他雷达设备"]
["Ⅰ-71",901420,"航空或航天导航仪器及装置（罗盘除外）"]
["Ⅰ-72",85044099,"风电用变频器"]
["Ⅰ-73",8444,"高强高模芳纶1414（学名聚对苯二甲酰对苯二胺，简称PPTA）成套装备（包括聚合、纺丝、后加工技术等）"]
["Ⅰ-74",8444,"碳纤维（简称CF）成套装备（包括碳纤维原丝、碳化、予浸布及复合材料等）"]
["Ⅰ-75",8444,"聚苯硫醚（简称PPS）成套装备（包括高纯度线性聚合技术装备、短纤、长丝及薄膜生产技术装备、应用加工等成套技术装备）"]
["Ⅰ-76",8444,"聚酰亚胺耐高温纤维成套装备"]
["Ⅰ-77",84451111,"棉纺清梳联合机","单机产量＞120kg/h"]
["Ⅰ-78",84452031,"转杯纺纱机","纺杯最高速度＞170000转/分钟；具有自动生头、接头、电子清纱等自动化技术"]
["Ⅰ-79",84452032,"喷气纺纱机","纺纱速度＞300m/min"]
["Ⅰ-80",84452090,"其他纺纱机"]
["Ⅰ-81",84453000,"并线机或加捻机"]
["Ⅰ-82",84454010,"自动络筒机","卷绕速度＞2000m/min"]
["Ⅰ-83",84463020,"织物宽度超过100厘米的剑杆织机","转速≥500r/min"]
["Ⅰ-84",84463030,"片梭织机","引纬速度≥1400m/min"]
["Ⅰ-85",84463040,"喷水织机","引纬速度≥1800m/min"]
["Ⅰ-86",84463050,"喷气织机","引纬速度≥1600m/min"]
["Ⅰ-87",84463090,"织物宽度超过30厘米的其他无梭织机"]
["Ⅰ-88",84472020,"无缝电脑提花横机"]
["Ⅰ-89",84514000,"针织连续前处理和冷轧堆染色机生产线"]
["Ⅰ-90",84454010,"松式筒子自动络筒机：卷绕速度≥1000米/分"]
["Ⅰ-91","84472011\\12\\19","经编机"]
["Ⅰ-92",84472020,"电脑针织横机"]
["Ⅰ-93",84490090,"成匹、成形的毡呢或无纺织物制造或整理机器","10g/㎡以下的涤纶薄型分织造布生产线；200g/㎡以上的丙纶厚型非织造布生产线；纺粘法非织造布生产设备；熔喷法非织造布生产设备"]
["Ⅰ-94",84514000,"绳状靛蓝染色机"," "]
["Ⅰ-95",8451800001,"预缩机","加工最大尺寸宽1800，车速50-100M/MIN"]
["Ⅰ-96",8451800003,"丝光机","标称宽度 1800 mm ，织物速度 10 - 80 m/min，织物重量 50 - 500 g/m2"]
["Ⅰ-97",84513000,"熨烫机及挤压机（包括熔压机）"]
["Ⅰ-98",84391000,"纸浆生产的大型机器：","年产30万吨以上化学浆生产设备；年产10万吨以上化机浆生产设备"]
["Ⅰ-99",84392000,"浆板机","幅宽≥3500mm,工作车速≥300m/min"]
["Ⅰ-100","84392000\n84393000","造纸机（不含配套的复卷机、压光机）","幅宽≥5000mm,工作车速≥800m/min"]
["Ⅰ-101",84392000,"年产30万吨以上纸板生产机器"]
["Ⅰ-102",84414000,"纸浆、纸或纸板制品模制成型机器"]
["Ⅰ-103",84418090,"模切机","圆压平：生产速度≥6000张/h；圆压平：生产速度≥6000张/h "]
["Ⅰ-104",84411000,"高速精密平板切纸机","幅宽1650-2800mm，最大工作车速350m/min，切纸精度±0.5mm"]
["Ⅰ-105",null,"高速精密平板切纸机横切系统","幅宽1650-2800mm，最大工作车速350m/min，最大切纸负载1000g/m2"]
["Ⅰ-106",84431100,"报纸用卷筒纸胶印机","印刷速度：单幅机＞65000对开张/小时，双幅机＞140000对开张/小时（印刷速度指单纸路、单幅的印刷张数），幅宽＞787mm"]
["Ⅰ-107",84431100,"商用卷筒纸胶印机","印刷速度：单转筒＞45000对开张/小时（印刷速度指单纸路、单幅的印刷张数），幅宽≥880mm"]
["Ⅰ-108","84431311 84431312    84431313   84431319","单张纸胶印机 ","对开单张纸单面多色胶印机：速度＞16000张/小时，纸张尺寸≥720×1020mm；对开单张纸双面多色胶印机：速度＞13000张/小时，纸张尺寸≥720×1020mm；四开单张纸单面多色胶印机：速度≥15000张/小时，纸张尺寸≥605×750mm，四色及四色以上； 全张及超全张单张纸单面多色胶印机：速度＞13000张/小时，纸张尺寸≥1000×1400mm，四色及四色以上"]
["Ⅰ-109","844130\n844140\n844180","瓦楞板生产设备","速度＞140m/min，七层以上，板宽＞2.2m"]
["Ⅰ-110",8444,"氟聚合物聚合反应器及后处理关键设备、挤出加工设备（包括微米级粉碎、高效洗涤、脱水、连续干燥、挤膜、1600mm以上双向拉伸、浸渍、烘烤等）"]
["Ⅰ-111",90248000,"聚合物序列结构测试表征仪器"]
["Ⅰ-112",84198990,"20万吨/年以上乙烯氧氯化法VCM关键设备（氯化反应器、氧氯化反应器、裂解炉等）"]
["Ⅰ-113",84193990,"分散聚四氟乙烯连续密闭式干燥设备"]
["Ⅰ-114",38011000,"高温碳化炉用人造石墨板、石墨保温硬毡"]
["Ⅰ-115",84198100,"加工热饮料或烹调、加热食品的机器设备"]
["Ⅰ-116",84752919,"六组单滴料制瓶机","除EF型六组单滴料制瓶机：4.25英寸，5英寸，5.5英寸"]
["Ⅰ-117",84781000,"烟草加工及制作机器"]
["Ⅰ-118",84244900,"喷灌设备","配套电机＞45kw"]
["Ⅰ-119",84248999,"未列名液体或粉末的喷射、散布或喷雾机械器"]
["Ⅰ-120",9031499010,"光盘质量在线检测仪及离线检测仪"]
["Ⅰ-121",90132000,"电子束光机及激光曝光机部件"]
["Ⅰ-122","8461/8463/8475","陶瓷金属卤化物灯生产设备"]
["Ⅰ-123",null,"力反馈器（PHANTOM）"]
["Ⅰ-124",8517,"VR平台（Freeform）"]
["Ⅰ-125",87059080,"石油测井车","测井深度＞7000M"]
["Ⅰ-126",87059080,"混砂车","输砂量＞20M3/MIN"]
["Ⅰ-127",87059080,"压裂车","工作压力＞140MPA"]
["Ⅰ-128",90221910,"低剂量X射线安全检查设备","X射线发生器管电压＞420KV"]
["Ⅰ-129",90248000,"耐久性能试验机","载重胎最高时速＞150km，               轿车胎时速＞240km"]
["Ⅰ-130",902680,"其他检测液体或气体变化量的仪器及装置","三通道以上的超声流量计与物位仪表"]
["Ⅰ-131",90272020,"电泳仪"]
["Ⅰ-132","90278019\n90278012","其他质谱仪","除：BOD/COD/TOC水质多参数检测仪器"]
["Ⅰ-133",90301000,"离子射线的测量或检验仪器及装置"]
["Ⅰ-134",null,"35t以上振动试验台"]
["Ⅰ-135",90159000,"测井仪用中子发生器"]
["Ⅰ-136",90158000,"地震仪","25000道以上，24BIT"]
["Ⅰ-137",90158000,"磁力仪","测量范围25000－80000nT、测量精度±0.2nT、分辨率0.02nT、梯度范围5000nT/m、存贮数据25000个以上读数"]
["Ⅰ-138",90314100,"制造半导体器件时检验半导体晶片、元器件或检测光掩模及光栅用的光学仪器"]
["Ⅰ-139",null,"光刻机、刻蚀机、气相沉淀、离子注入、金属沉淀等集成电路芯片制造设备和仪器"]
["Ⅰ-140",null,"TFT-LCD、OLED面板生产用专用设备和仪器"]
["Ⅰ-141",null,"片式元件、新型电力电子器件、半导体照明等专用设备和仪器"]
["Ⅰ-142","90262090 90272019","致密岩石渗透率测试仪器：测试精度10-3-10-9md"]
["Ⅰ-143",90318020,"三坐标测量机","X、Y、Z＞3000×3000×2000mm，单轴精度＜（1＋L/400）mm，空间精度＜（1.2+L/300）mm，探测精度＜1mm"]
["Ⅰ-144",90318090,"三维扫描仪（3DSS）"]
["Ⅰ-145",85142000,"工业或实验用感应或介质损耗工作的炉及烘箱","炉塘容积＞100t"]
["Ⅰ-146",null,"行列式制瓶机","电子伺服驱动八组三滴料及其以上；电子伺服驱动十组双滴料及其以上；小口吹压（NNPB）设备"]
["Ⅰ-147",84741000,"碎玻璃分选设备","处理能力≥12T/h；剔除物/破碎玻璃处理量≥1％；处理后碎玻璃质量要求：磁性金属杂质≤0.1％，非磁性金属杂质≤2颗/25kg，石英、陶瓷、沙子等杂质≤1颗/25kg（杂质Ф＞2.5mm的）且≤4颗/25kg（杂质Ф＞0.9mm的）"]
["Ⅰ-148",84752919,"玻璃热加工设备","玻璃器皿压吹生产设备（机速≥35个/分钟，16工位以上）；高脚杯挺焊接拉伸机（机速≥35个/分钟，48工位以上）；激光爆口机（机速≥35个/分钟，36工位以上）"]
["Ⅰ-149","84391000 84399100","大型化学机械浆","年产10万吨以上；制浆设备和高速造纸机：工作车速1000m/min以上"]
["Ⅰ-150","84798990　84642010　84659300","数控自由曲面车房设备","内渐近镜片粗、精磨机"]
["Ⅰ-151",84798990,"全自动镀膜设备","用于树脂镜片专用镀膜"]
["Ⅰ-152",90318090,"高折射的镜片材料研发、检测设备","光谱分析设备、光谱反射检测设备"]
["Ⅰ-153",85433000,"阴阳极制造机(大型、自动化程度高、湿法冶金电积设备)"]
["Ⅰ-154",null,"直接法长纤维增强热塑性复合材料生产线"]
["Ⅰ-155",null,"大型摩擦密封材料关键生产设备"]
["Ⅰ-156",null,"大型摩擦密封材料测试设备"]
["Ⅰ-157",null,"浮法玻璃熔窑全氧燃烧装备"]
["Ⅰ-158",84186990,"连续冻干设备"]
["Ⅰ-159",84798940,"全自动包裹、文件分拣机","速度≥2.6m/s"]
["Ⅰ-160",8486309000,"OLB贴附设备","TAB预压精度X=±4㎛,Y=±15㎛,Θ=±0.03°；TAB本压精度：X=±8㎛,Y=±25㎛,Θ=±0.03°；ICCutting 精度：Y=±40㎛,X=±60㎛"]
["Ⅰ-161",8486309000,"PCB贴附设备","PCB本压设备精度：X=±50㎛,Y=±70㎛,\nΘ=±0.05°；压榨温度范围max=500℃"]
["Ⅰ-162",8486309000,"Silicon涂布设备","速度：0~120mm/sec；吐出直径：0.5mm；\n供给压力：0.2~0.3MPa                                                     "]
["Ⅰ-163",8486309000,"组装设备","角度可调整（90~100度）；精度±0.1mm 以内"]
["Ⅰ-164",8486309000,"老化设备","温度:50±5℃；精度±0.1mm；"]
["Ⅰ-165",8486304900,"投入清洗机","擦拭压力：0.2~3.0kgf;                                                    擦拭速度：Max:200mm/sec"]
["Ⅰ-166",8486309000,"液晶模组树脂硅胶涂布机","速度：0~120mm/sec；供给压力：0.2~0.3MPa；吐出直径：0.5mm"]
["Ⅰ-167","   84864022  ","自动压焊机","焊接方式：热超声压焊方式；焊接周期：60+ms/线（Q形线弧，2mm焊线长度）1秒20线；焊线速度:2mm线长为每秒20条线；焊线长度：最长8mm；焊线精确度：3.0um@3б"]
["Ⅰ-168",8479899990,"15米高直立式热辐射含浸机"]
["Ⅰ-169",8479899990,"CCL自动回流生产线"]
["Ⅰ-170",8479899990,"高真空镀膜机"]
["Ⅰ-171",8479899990,"真空热压机","平坦度皆在±0.015mm/m以内；温度公差在±1.5℃以内"]
["Ⅰ-172",8546900000,"中性点电压直流穿墙套管","35kV"]
["Ⅰ-173",8443192210,"用于光盘生产的盘面印刷机"]
["Ⅰ-174",8477101010,"用于光盘生产的精密注塑机"]
["Ⅰ-175",8480719010,"用于光盘生产的专用模具"]
["Ⅰ-176",84561200,"用其他光或光子束处理的机床"]
["Ⅰ-177",8537101101,"机床可编程控制器用数控单元"]
["Ⅰ-178",8460902000,"金属抛光机床"]
["Ⅰ-179",8462211000,"加工金属的数控矫直机床"]
["Ⅰ-180",8514300020,"电弧重熔炉和铸造用炉","容量>6000cm³"]
["Ⅰ-181",85152191,"直缝焊管机"]
["Ⅰ-182",8454301000,"冷室压铸机","≥300吨"]
["Ⅰ-183",9031809090,"浓度变送器","测量范围：1-16%的浓度；灵敏度优于±0.0075%；流速最小0.1m/s，最大5m/s"]
["Ⅰ-184",902610000,"流量计","量程：-12.2到12.2m／s；精度：±0.1%"]
["Ⅰ-185",9022199090,"膜片钳系统","单探头、超低噪声"]
["Ⅰ-186","90278099\n90275000","流式细胞仪","分析速度：≥100,000细胞/秒；分选速度：≥50,000细胞/秒；分选：纯度>98%,回收率> 80%，可同时进行两路和四路分选"]
["Ⅰ-187",9027809900,"全自动遗传分析仪","检测系统采用高灵敏度的低温CCD装置，500bp以内的序列准确度数大于或等于99.5%；可同时进行5色荧光的实时检测"]
["Ⅰ-188",9022199090,"X-射线衍射仪","靶材及功率：Cu靶陶瓷X光管，2.2kW；子探测器数量：≥192个"]
["Ⅰ-189",9022199090,"X荧光光谱仪\n能量色散型X射线荧光元素分析仪"]
["Ⅰ-190",8543709990,"气体在线监测装置","测量范围：0～2000ppm；测量精度：读数的±10% ±25ppm "]
["Ⅰ-191",9011800010,"光谱型激光共聚焦显微镜","光谱仪焦长：≥500毫米"]
["Ⅰ-192","9011800010\n9011800090","研究级正置荧光显微镜","物镜倍数：5X 10X 20X 50X 100X 可选1.25X、 2.5X、150X，目镜倍数：10X 16X 25X，视场数：23、25，物镜转盘：6孔，观察功能：明场、高级暗场、圆偏光、微分干涉、荧光"]
["Ⅰ-193",8479899990,"四通道固相萃取仪","3mL SPE柱　连续处理五十个以上样品、精确控制流速、自动固相萃取"]
["Ⅰ-194",8419899090,"荧光定量PCR仪","样品通量≥96个，3色／48孔反应板，LED光学系统可记录从FAM TM／SYBR® Green、VIC®／JOE TM和ROX TM染料发出的荧光信号，扩增仪可分辩5，000至10，000个RNaseP模板拷贝(置信度99．7％)"]
["Ⅰ-195",9027809900,"自动馏程仪","温度传感器范围：- 30 C 到 + 450 C ,- 22 F 到 +842 ;加热器功率：max. 1200W "]
["Ⅰ-196",9027809900,"目标蛋白快速分离系统","通过性能不同的分离柱可提供多种分离纯化方法。"]
["Ⅰ-197",9027809900,"全自动多功能酶标仪","光谱范围：光滤片可选波长400（340可选）-750nm,测量范围：0-3Abs"]
["Ⅰ-198",9027809900,"全自动固相、超临界、加速溶解、微波消化等萃取仪(包括全自动固相萃取仪、超临界二氧化碳萃取系统、加速溶解萃取仪、微波消化萃取仪和凝胶色谱仪)","操作速度：0-2500RPM，精度0.5°C\n "]
["Ⅰ-199",9027809900,"全自动生化分析仪","处理能力：800次测试/小时"]
["Ⅰ-200",9027201200,"液相色谱仪","波长范围：190-800nm，波长准确度：±1nm，光谱分辨率：1.2nm。"]
["Ⅰ-201",9027500000,"原子荧光光度计","测量精密度<1.0%RSD"]
["Ⅰ-202","90273000\n90275000","红外光谱仪","光谱分辩率<0.8cm-1，光谱范围:8300-350cm-1，峰-峰S/N比:>20000:1"]
["Ⅰ-203",9027500000,"傅里叶变换拉曼光谱仪","光谱范围：10,000cm-1—350cm-1；拉曼激光器线宽：窄于0.5cm-1"]
["Ⅰ-204",9027809900,"微生物鉴定仪（各种微生物鉴定仪、细菌鉴定仪等）","鉴定菌种至少500种"]
["Ⅰ-205",9027801990,"液相色谱质谱联用仪","质量范围: 2-3,000amu"]
["Ⅰ-206",9031809090,"蛋白质测定仪","精度≤0.5%"]
["Ⅰ-207",9031809090,"纤维分析仪","平均宽度10.75微米，测量时间：纤维（0.03克/升），节束纤维（0.3克/升）"]
["Ⅰ-208",90273000,"电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)","实现多元素同时分析；检出限0.1-10ppb；分析的浓度线性范围可达5-6个数量级"]
["Ⅰ-209",9027300000,"原子吸收分光光度计（AA）","检出限（Cu）：≤0.006μg/ml"]
["Ⅰ-210",9027201100,"气相色谱仪","温度稳定性:等于或优于±0.01°C/°C"]
["Ⅰ-211",9027201900,"凝胶色谱仪","流速精度：0.075%，最高耐压:6000，噪音：≤±1.5X10－9RIU"]
["Ⅰ-212",9027201900,"离子色谱仪","流量精度：<0.1%；压力波动：<1%"]
["Ⅰ-213",90273000,"全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪","分辨率<0.006nm，多元素同时分析，波长漂移<0.001nm/8h"]
["Ⅰ-214",9027300000,"紫外可见分光光度计（UV）","带宽：<2nm，波长准确度：<±1nm "]
["Ⅰ-215",9027300000,"原子吸收分光光度计","噪声<0.001A,石墨炉升温速度>2000℃/min"]
["Ⅰ-216",9027300000,"直读光谱仪","波长范围：130-800nm"]
["Ⅰ-217",9027300000,"全ICP发射光谱仪","波长范围：160-800nm，分辨率：≤0.05nm-200nm"]
["Ⅰ-218",9027300000,"原子吸收光谱仪","测定波长：185-900nm"]
["Ⅰ-219",9027300000,"荧光分光光度计","波长扫描范围：≥220-750nm,波长精确度：±10nm"]
["Ⅰ-220",8514400090,"微波消化器","每次可同时处理≥40个平行高压消解管，反应管体积≥50mL"]
["Ⅰ-221",9022199090,"ROHS塑料/合金分析仪"]
["Ⅰ-222",9022199090,"放射性检测仪（X射线设备）","在本底水平为0.2μSv/h下，增加0.1μSv/h，1秒内报警"]
["Ⅰ-223",9022299090,"放射性检测仪(αβγ射线设备)","在本底水平为0.2μSv/h下，增加0.1μSv/h，1秒内报警"]
["Ⅰ-224",90304090,"高性能无线电测向设备","实时中频带宽≥10MHz，测向精度≤2°RMS，最短的信号驻留时间≤2ms"]
["Ⅰ-225",90304090,"高性能频谱分析仪","显示平均噪声级（DANL）≤—155dBm，三阶互调（TOI）≥+17 dBm，相位噪声（10kHz偏置）≤—116 dBc/Hz，绝对幅度精度≤0.24dB"]
["Ⅰ-226",90304090,"高性能无线电信号接收机","频率精度≤2ⅹ10ˉ8；频率分辨率≤1Hz；相位噪声≤—110 dBc/Hz（偏离≤20kHz）；三阶截获点≥20 dBm；二阶截获点≥40 dBm；无杂散动态范围（SFDR 带内）≥90 dB。"]
["Ⅰ-227",90304090,"高性能网络分析仪","2端口分析仪，一个或两个信号源；4端口分析仪，两个信号源，平衡测量；130dB动态范围，20001个测量点，32通道，5MHz带宽"]
["Ⅰ-228",90304090,"宽带网络数据通信误码仪","数据率≥10.8Gb/s,64个并行通道,PRWS及PRBS"]
["Ⅰ-229",90304090,"3G/4G无线通讯信号分析仪","3G:频带范围:3.6、7.0、13.6和26.5 GHz,-127dB输出,<+/-1.1dB电平精度 \n4G:频带范围:70M-6G,输出电平130dBm到-5dBm "]
["Ⅰ-230",9031809090,"印刷适性仪","加速方式：0.5m/s-7.0m/s,准确度为±3%；匀墨速度：0.2m/s-1.2m/s"]
["Ⅰ-231",9027809900,"全自动基因分析仪","可同时进行5色荧光的实时检测；或者使用半导体实时检测技术。"]
["Ⅰ-232",90153000,"水平角度测量仪","精度：±0.1 deg-±0.05 deg\n分辨率：0.01deg "]
["Ⅰ-233",90151000,"激光测距仪","测距量程:5- 4500m，测距精度:50-1500m±3m，1500m以上±5m"]
["Ⅰ-234",9031499090,"光波测量计","波长:750--1800nm,动态范围:55dB,功率:40dB"]
["Ⅰ-235",9031499090,"激光粒度分析仪","米氏散射理论,测量物质从 0.02µm 到 2000µm"]
["Ⅰ-236",9030409000,"无线局域网络测试仪\n手机LTE通信协议测试系统\n通用无线通信测试仪"]
["Ⅰ-237",9030409000,"无线通信设备的信号交调性能测试仪","噪声平底电平:140dB,接收信号电平精度:0.1dB/10dB,残留交调度:-120dB"]
["Ⅰ-238",9030409000," 高精度数字音频信号分析仪","频率精确度:2ppm； 幅度精确度：(1 kHz) 0.05 dB；输入噪声：(20kHz BW) 1.3 µV；"]
["Ⅰ-239",9030209000,"超高频数字示波器","带宽：300MHZ以上"]
["Ⅰ-240",9011200000,"手术显微镜","放大倍率:6:1变倍比，电动调节。工作距离：工作距离从207mm到470mm,通过电动式多焦镜头连续调节"]
["Ⅰ-241",9027500000,"光纤光谱仪","灵敏度：～0.45 计数值/e-、信噪比：350：1"]
["Ⅰ-242",9027500000,"凝胶成像系统","CCD 检测器分辨率：≥1360X1024像素，紫外光源"]
["Ⅰ-243",9027500000,"荧光定量PCR仪","温度范围：0℃-100℃ ,温度精度：≥±0.25℃"]
["Ⅰ-244",9027809900,"多功能挑克隆系统","挑样能力： 挑3000个克隆/小时;挑取针数： 最大96道,"]
["Ⅰ-245",9027809900,"核磁共振波谱仪","接收中频：≥500MHz;梯度场最大强度≥40G／cm;≥40个样品的自动进样器"]
["Ⅰ-246",9027201100,"气体在线色谱分析仪","测量范围：0～2000ppm; 2、测量精度：读数的±10% ±25ppm "]
["Ⅰ-247",8419899090,"热脱附仪","冷阱高温范围：-30℃－400℃，最小增加值：1℃"]
["Ⅰ-248",8419899090,"PCR仪（基因扩增仪）","温控范围：4℃—99.9℃，温度精确性：≤±1℃"]
["Ⅰ-249",8421219990,"超纯水系统","产水流速≧3L/hr，产水TOC<30ppb，细菌含量< 1cfu/ml"]
["Ⅰ-250",9027500000,"多功能小麦/面粉分析仪","波长范围：400nm-5800nm；光度计范围：400-2500nm"]
["Ⅰ-251",9027809900,"全自动核酸提取工作站","EZ1核酸提取仪结合磁珠检测技术，每轮可纯化6/14个样品"]
["Ⅰ-252",9027300000,"葡萄酒分析仪","测定速度：120 秒/个；还原糖含量0 - 119g/L"]
["Ⅰ-253",9027300000,"酶标仪","荧光读数功能:激发光波长: 300 – 800 nm;比色读数功能:波长范围：230 – 1000 nm"]
["Ⅰ-254",8419899090,"膳食纤维分析仪","检测范围:0.1-100%；重现性:在纤维含量5-30%的范围内,重现性大于1%；"]
["Ⅰ-255",9027809900,"便携式毒性分析仪","发光强度检测精度：2%变异系数\n毒性测试速度： 5，15，30min可选（发光细菌法）；4min（化学发光法）"]
["Ⅰ-256",9027809900,"凯氏定氮仪","测定范围：0.1-500mg氮；回收率：>99.5% "]
["Ⅰ-257",9027809900,"索氏抽提系统","测量范围：0.1-100%；重复性：相对误差5%"]
["Ⅰ-258",9027809900,"总有机碳分析仪","测定精度：2%以内，测定范围：≥0-3000mg/L"]
["Ⅰ-259",9027809900,"导热系数测定仪","导热系数范围：0.005 ～ 0.50 W/m•K\n精确度：± 1 ～ 3 %"]
["Ⅰ-260",9031499090,"红外热像仪","测温范围：0~+650℃\n分辨率：320*240\n热敏度：≤40mk@+30℃\n最小对焦距离：0.4m\n波长范围：7.5~13μm"]
["Ⅰ-261",84563010,"精密数控火花机","3轴控制,无线型放电"]
["Ⅰ-262",84861020,"晶圆研磨机"]
["Ⅰ-263",84861040,"晶圆抛光机"]
["Ⅰ-264",84862090,"全自动太阳能电池片印刷及测试分选设备,全自动太阳能丝网印刷线"]
["Ⅰ-265",8443192201,"平网印花机"]
["Ⅰ-266",8417809090,"溶体炉、时效炉、淬火水槽"]
["Ⅰ-267",84283920,"辊轴输送机"]
["Ⅰ-268",84624111,"自动模式数控步冲压力机"]
["Ⅰ-269",84861030,"制造单晶柱或晶圆用的切割设备-半自动劈裂机"]
["Ⅰ-270",84862010,"快速烧结炉；扩散炉"]
["Ⅰ-271",84862021,"等离子增强化学气相沉积装置（PECVD炉）","沉积速率≥1nm/sec"]
["Ⅰ-272",84862049,"湿法刻蚀机(清洗机)；制绒机(清洗机)"]
["Ⅰ-273",84864029,"自动粘片机；芯片图芯片分类机；全自动双头焊臂晶圆图芯片分类机"]
["Ⅰ-274",90308200,"硅片自动测试系统(测试仪)；IV测试分级机；四探针电阻多点测试仪；全自动电化学CV分布仪；单晶LED测试冇；热阻测试仪。"]
["Ⅰ-275",9031809090,"硅片载流子寿命测试仪"]
["Ⅰ-276",903033900,"射频信号功率计","测试频率在50MHz～40GHz或以上；采样率在100Ms/s以上"]
["Ⅰ-277",8543209090,"3G通信信号发生器\n卫星导航信号发生器"]
["Ⅰ-278",9030899090,"颗粒电荷滴定仪","固体颗粒和胶体溶解物质带有表面电荷，再现性，相对标准偏差SD(X)＜0.3%"]
["Ⅰ-279",9030899090,"电位仪","分析纤维和填料表面的电荷。检测重复性:标准偏差SD(X)≤0.5%;"]
["Ⅰ-280",90278099,"自动电位滴定仪","测量间歇时间：100 ms "]
["Ⅰ-281",8514200090,"微波消解仪（微波消解系统、微波消解萃取仪）","温控范围：0-300℃，精度:≤±5℃"]
["Ⅰ-282",8421199090,"离心机","最高转速≥10000RPM"]
["Ⅰ-283",null,"MOCVD设备"]
["Ⅰ-284",90181291,"彩色超声诊断仪","探头频率1-20MHz，>108灰阶。"]
["Ⅰ-285",9022120000,"X-射线断层检查仪","成套设备,价格≥80万美元/套"]
["Ⅰ-286",9018131000,"核磁共振成像装置","成套设备,价格≥100万美元/套"]
["Ⅰ-287",8422301090,"称重式灌装机","生产能力:胶瓶≥40000瓶/小时；玻璃瓶≥48000瓶/小时（瓶容积以500ml计）"]
["Ⅰ-288",8438800000,"酱油全自动圆盘制曲机","生产能力≥50吨/批次"]
["Ⅰ-289",84795010,"多功能机器人"]
["Ⅰ-290",84624119,"高速冲床","最高冲速：>220转/分钟"]
["Ⅰ-291",84863021,"化学气相沉积机","1.小时/瓦特的节拍时间：≤ 50sec \n2.压力控制范围： 300mTorr - 5Torr "]
["Ⅰ-292",84863090,"干法刻蚀机","基板尺寸2200mm*2500mm，蚀刻速率：非晶硅 ≥ 4000Å/MIN，氮化硅\n ≥ 8000Å/MIN。"]
["Ⅰ-293",84213990,"干刻废气处理机","经过废气处理设备处理后废气的浓度(出口)\n CL2≦1ppm(去除能力:>99%) \n SF6≦5 %(去除能力:>95%)"]
["Ⅰ-294",8514101000,"晶体生长炉","单块晶体重量：>140千克"]
["Ⅰ-295",8543300090,"电解铜箔表面处理机、连续电镀生产线"]
["Ⅰ-296",8462411900,"数控转台冲床","快速定位速度>60m/min,重复定位精度   <0.1mm ,冲裁工作精度<0.1mm  "]
["Ⅰ-297",84771010,"注塑机"]
["Ⅰ-298",84773020,"注射吹塑机"]
["Ⅰ-299",84431922,"平网印刷机"]
["Ⅰ-300",84592100,"数控钻床"]
["Ⅰ-301",84593100,"数控镗铣床"]
["Ⅰ-302",84158090,"对焊机","最大焊接功率：>680kVA "]
["Ⅰ-303",84604020,"钛辊研磨机","主轴回转数：1200rpm,研磨石尺寸：OD305mm/ID50mm×W50mm。"]
["Ⅰ-304",84621090,"肘节式精锻机","最大公称压力：>300KN\n最大闭合高度：180毫米"]
["Ⅰ-305",84798961,"自动插件机"]
["Ⅰ-306",84423021,"CTP出版机"]
["Ⅰ-307",8479899990,"高真空镀膜设备"]
["Ⅰ-308",8447201200,"高档经编花边设备","梳节数>60把,速度>550转/分"]
["Ⅰ-309",8447120000,"精密电脑大提花纬编设备","机号>30针/吋."]
["Ⅰ-310",84561100,"镭射激光造型机","最大输出900W,波长范围9.3-11.5pm"]
["Ⅰ-311",8451400000,"颜色处理机","空气洗,操作压力1.5/0.5parg,气流每小时2.0/1.0,无需化学药剂"]
["Ⅰ-312",8451400000,"水洗机","标称宽度 1800mm 织物速度10-80 m/min，织物重量 50-500 g/m2"]
["Ⅰ-313",8451400000,"煮练漂白机","标称宽度1800mm 织物速度 10 - 90 m/min  织物重量 50 - 500 g/m2  织物张力 30-50 kN"]
["Ⅰ-314",8451400000,"染色后处理连续皂洗机","单机产量>450kg/h"]
["Ⅰ-315",8451400000,"低浴比洗水缸","浴比1:6以下"]
["Ⅰ-316",8451400000,"散纤染色机","染缸直径（1600-2000）MM"]
["Ⅰ-317",8451800003,"磨毛机","织物速度: 10 m/min 标称宽度: 2000 mm "]
["Ⅰ-318",8451800003,"拉幅定型机","织物速度:>10 m/min工作宽度 60 cm以上"]
["Ⅰ-319",8451800003,"后整定型机","电、蒸汽混合加热"]
["Ⅰ-320",84211910,"色纤脱水机","转速＞950转/分"]
["Ⅰ-321",8421191000,"脱水机","离心式脱水机，最高1440RPM."]
["Ⅰ-322",8421219090,"污水处理系统 ","单位时间水处理量：15 ~ 625吨 /小时"]
["Ⅰ-323",84224000,"自动打包机","全自动打包,单机产量＞750kg/h"]
["Ⅰ-324",84451900,"条并卷联合机","输出速度＞120m/min"]
["Ⅰ-325",84451900,"打饼机","单机产量＞650kg/h"]
["Ⅰ-326",8445902000,"浆纱机","具有可移动式车头筘动装置和浆槽浆辊高压控制装置"]
["Ⅰ-327",8445902000,"短纤纱线桨纱机","车速0一130米/分"]
["Ⅰ-328",8445909000,"分绞机","配置纱线颜色探测装置,最大8层对色分绞."]
["Ⅰ-329",8445909002,"自动穿综机","穿纱速度:最大140根/分钟."]
["Ⅰ-330",8451290000,"压力烘干机","压力式蒸汽烘干机，"]
["Ⅰ-331",8451290001,"平幅烘干机"]
["Ⅰ-332",8451800090,"环保洗衣褪色机 ","空气耗量： 50L/min,空气压力： 6 bars,产能： 50~100 Kg/次"]
["Ⅰ-333",8451800090,"轧光机","轧辊幅宽2000 mm,最大织物幅宽1800 mm ,最小织物幅宽900 mm 速度 5-100m/min "]
["Ⅰ-334",8451800090,"蒸化机","平均蒸汽消耗400-700kg/h ，饱和蒸汽工作温度102-106℃, 与同类蒸化机相比蒸汽耗量降低30%，印花染料等助剂用量降低30-40%。"]
["Ⅰ-335",8451800090,"滚筒印花机","供水压力：1，5bar min.(150kPa),耗水量：2.1m3/h,进气压力：7 bar (700kPa),总压缩空气用量：1800 Nlitri/1’,供油量：80m3/h,最大排风量：8500m3/h p=120mm/H2 200 150C"]
["Ⅰ-336",8452219000,"缝头机","针距:0.8MM-4MM速度 最高转速7000RPM"]
["Ⅰ-337",84623110,"铝带纵剪机","分切厚度＞0.2MM；来料宽度＞500MM；来料最大重量＞5000KG。"]
["Ⅰ-338",8464201000,"高速研磨机、高速精磨机","四轴以上"]
["Ⅰ-339",8464201000,"高速抛光机","四轴以上"]
["Ⅰ-340",84798190,"高精度真空热压机组","压力≥3500吨"]
["Ⅰ-341",8464901900,"全自动磨边机"]
["Ⅰ-342",8464901900,"球面透镜铣磨机"]
["Ⅰ-343",84622990,"14级缩颈翻边机","生产速度：≥2400罐/分钟"]
["Ⅰ-344",846390009,"坑纹机","生产速度：≥1700罐/分钟"]
["Ⅰ-345",84433221,"单张纸生产型彩色数字印刷机","物理分辨率≥600×600dpi,印速（A4）≥80页/分钟"]
["Ⅰ-346",84433222,"连续纸生产型彩色数字印刷机","物理分辨率≥600×600dpi,印速≥75米/分钟"]
["Ⅰ-347",9031200090,"摩托车发动机测功机","测功机功率20kW，64Nm,1000rpm"]
["Ⅰ-348",9031200090,"摩托车底盘测功机","转鼓直径1061mm，测功机功率35kW，惯性飞轮惯量10~160kg，最高车速200km/h."]
["Ⅰ-349",8479819000,"数控翻边机","加工速度≥2400CPM，废品率≤0.007%，光检误剔率小于，≤0.004%"]
["Ⅰ-350",8477800000,"双向拉伸聚丙烯薄膜生产线树脂处理等六大系统","膜宽＞8000mm，大膜卷直径＞1300mm"]
["Ⅰ-351",84624900,"高速冲压机","公称压力≥150t，速度＞200spm, 冲压面积＞2.1m*1.1m，适合非圆设计模具专用"]
["Ⅰ-352",90275000,"连续流动分析仪"]
["Ⅰ-353",84798190,"激光熔融快速成型系统"]
["Ⅰ-354",8427101000,"堆垛机"]
["Ⅰ-355",9031200090,"汽车低温环境试验台"]
["Ⅰ-356",9031809090,"电动汽车10米法半电波暗室系统"]
["Ⅰ-357",84714110,"巨、大、中型自动数据处理设备","处理速度≥1600MIPS"]
["Ⅰ-358",8479102100,"沥青摊铺机","最大摊铺速度≥24m/min,最大工作宽度≥9m"]
["Ⅰ-359",8428909090,"卸垛机","生产能力≥240层/小时"]
["Ⅰ-360",8428909090,"机械人码装机","生产能力≥4800箱/小时"]
["Ⅰ-361",8439100000,"损纸散浆机"]
["Ⅰ-362",8439200000,"压榨机"]
["Ⅰ-363",8443192101,"圆网印花机"]
["Ⅰ-364",8420100090,"贴膜机、涂布机"]
["Ⅰ-365",9010502200,"自动对位非平行光曝光机"]
["Ⅰ-366",8479899990,"高温贴合机"]
["Ⅰ-367",8426491000,"履带式自推进起重机械(履带式起重机)","最大起重能力≥250吨"]
["Ⅰ-368",9031200090,"汽车发动机性能试验台","功率≥120kW"]
["Ⅰ-369",8515312000,"弧焊机器人"]
["Ⅰ-370",8515212001,"点焊机器人"]
["Ⅰ-371",8428904000,"搬送机器人"]
["Ⅰ-372",845710,"高速加工中心","主轴最大转速≥30000rpm"]
["Ⅰ-373",845630,"数控线切割机床","切割尺寸精度±2μm"]
["Ⅰ-374",4404002118,"自动塑封开封机","蚀刻时间：10～1800秒，程序容量：可编程序100 组酸的流量。"]
["Ⅰ-375",84864022,"细铝线键合机","X、Y轴精度：0.1μm\nZ轴行程：50mm\nZ轴精度：0.5μm"]
["Ⅰ-376",84825000,"主轴轴承","风力发电设备制造专用"]
["Ⅰ-377",854310009,"加速器以及零件附件","成套设备， 能够产生70~230Mev连续可调的质子束流。"]
["Ⅰ-378",94029000,"治疗床及其控制系统","成套设备,线性精确度在0.5mm~1mm，倾斜度小于0.3°"]
["Ⅰ-379",90189090,"旋转机架","成套设备，旋转时等中心误差小于1mm。"]
["Ⅰ-380","90241090\n90248000","纳米压痕仪","最大载荷：0.01μN，分辨率：500mN，最大深度：200 μm，分辨率：0.01μm。"]
["Ⅰ-381",9031809090,"涂层厚度测量球磨仪","涂层厚度:0.3–30 μm,球磨直径：0.4-2mm,精度：1-5%。"]
["Ⅰ-382",9031499090,"激光干涉仪","线性测量距离80 m，线性测量精度±0.5 ppm，激光稳频精度±0.05 ppm，分辨率1 nm"]
["Ⅰ-383",845710,"数控钻孔攻丝中心","位置定位精度0.005/300MM，重复定位精度±0.003MM,3轴联动,快速移动(x,y,z)m/min 50*50*50。"]
["Ⅰ-384","8477590000\n8479899990","三维打印快速成型机、三维打印机"]
["Ⅰ-385",9031499090,"三维光学扫描仪,光学变形测量系统","测量面积大于1000平方mm或检测工件最大尺寸大于等于0.8M。"]
["Ⅰ-386",9011200000,"荧光显微镜"]
["Ⅰ-387",84834090,"变速箱","石油天然气开采作业装备用"]
["Ⅰ-388",8486309000,"曝光机","对位精度±5μm，曝光分辩能力8μm"]
["Ⅰ-389",8482500090,"1.5MW以上风机主轴轴承"]
["Ⅰ-390",8483409000,"1.5MW以上风机风力发电机齿轮箱"]
["Ⅰ-391",84431390,"金属印刷机","单张式吸气进料式"]
["Ⅰ-392",8427101000,"自动化立体仓储系统","库容量36000货位，系统总出入库能力1000板/小时，具有仓库信息管理系统（WMS）"]
["Ⅰ-393",8422309090,"全自动连续纸箱裹包机 ","技术参数：>3600箱/小时"]
["Ⅰ-394",8422309090,"贴标机",">24000瓶/小时，贴标套标上标率99.99%"]
["Ⅰ-395",8464209000,"单面抛光机","同一Block片子与片子之间厚度差异≦8um；目视不可见深刮伤（≧20um）Ra﹤0.01um（芯片中央测量）；"]
["Ⅰ-396",8464109000,"线锯","1、中心厚度差：2”产品±10um；4”产品±15um；6”产品±25um；\n2、切割时间：2”产品≤2.5h；4”产品≤6.5h；6”产品≤12h；"]
["Ⅰ-397",8451800004,"多功能泡沫涂布机；反渗透膜涂布机"]
["Ⅰ-398",9022199090,"X射线镀层厚度测量仪"]
["Ⅰ-399",8422309090,"罐装设备","缩颈翻边封口一体机，速度≧800罐/分钟"]
["Ⅰ-400",90278099,"血液分析仪","分析速度：120样本以上/小时；"]
["Ⅰ-401",90278099,"全自动免疫分析系统","检测速度：≥240测试/小时"]
["Ⅰ-402",8479811000,"金属绕线机","生产锂离子电池用。卷绕宽度>30mm，长度>50mm，厚度>2mm"]
["Ⅰ-403",null,"激光跟踪仪","最大允许示值误差±（15μm+被测长度×6μm/m）"]
["Ⅰ-404",8418,"液氮冷冻机"]
["Ⅰ-405",8462101000,"全自动多模冲床","高速底盖生产线上的装备之一；13个模头，最大速度2925个/分"]
["Ⅰ-406",9027500000,"生物分析仪","片段分离范围：RNA:6-150nt或是25-6000nt；DNA:25-12000bp；蛋白：5-250kDa"]
["Ⅰ-407",842230109,"冲瓶+灌装+封盖三合一机","速度：每小时≥36000bph"]
["Ⅰ-408",8607300000,"轨道车辆用减震器"]
["Ⅰ-409",8607300000,"轨道车辆用空气弹簧"]
["Ⅰ-410",84798190,"水平沉锡生产机"]
["Ⅰ-411",9031499090,"自动光学检测机","检测面板尺寸，厚度范围：1-300mil(25-7500μm)，最大检测区域≥660×762mm"]
["Ⅰ-412",8479899990,"电路板数控钻孔机","定位精度：±0.004mm；钻孔精度：±0.025mm"]
["Ⅰ-413",8443322100,"喷墨打印机","用于纺织品胚布印花用。最高打印速度≥100线米/小时；分辩率：600dpi×600dpi"]
["Ⅰ-414",9027500000,"全自动生化分析仪","测试精度的CV值<10％，波长范围340-700nm"]
["Ⅰ-415",9027500000,"循环肿瘤细胞检测系统 ","仪器通量：≥4个通道，微流控芯片MFC大小：≥2.36 cm x 7.29 cm"]
["Ⅰ-416",9027500000,"全自动免疫分析仪","分析速度：≥恒速120个测试/小时，试剂容量：≥504个测试"]
["Ⅰ-417",90275000,"酶联免疫分析系统","波长≥340nm，测量范围0-3Abs"]
["Ⅰ-418",84573000,"组合机床","同轴度: <0.01mm/500mm；         平面度：<0.01mm/1000mm"]
["Ⅰ-419",8479899990,"指纹识别模组生产用专用设备和仪器"]
["Ⅰ-420",8479899990,"全自动镜头/支架贴合机；全自动镜头搭载机，FOV:80Deg"]
["Ⅰ-421",8486402230,"金丝焊接机","焊接精度±2µm"]
["Ⅰ-422",9031499090,"自动调焦机"]
["Ⅰ-423",8462991000,"金属粉末模压成型机","上滑块最大压力:  ≥2500 kN\n上滑块行程:≥218mm\n最小编程刻度:0.001mm\n重复精度:±0.01\n送粉靴定位精读:<0.1mm"]
["Ⅰ-424",8543209090,"任意波形发生器","输出信号频率≥1500Mhz"]
["Ⅰ-425","9031200090","螺纹横向振动测试仪"]
["Ⅰ-426","8422303090","灌装机；全自动高速装盒机","灌装精度≤1%，最大灌装速度≥6000瓶/小时；\n全自动高速装盒机。速度≥400盒/min"]
["Ⅰ-427",90121000,"商品名称：电子显微镜"]
["Ⅰ-428",90275000,"商品名称：金属分析仪"]
["Ⅰ-429",8479820090,"均质乳化设备","温度调节范围：20-120℃"]
["Ⅰ-430","9027809900","渗透压仪"]
[null,null,"船舶制造用关键件"]
["Ⅰ-431",84871000,"超大型螺旋桨"]
["Ⅰ-432",85015300,"推进电动机"]
["Ⅰ-433",85372090,"推进系统控制单元"]
["Ⅰ-434","85021310　85021320　85021200","主发电机组"]
["Ⅰ-435",85021200,"应急发电机组"]
["Ⅰ-436",84148090,"空压机"]
["Ⅰ-437",84211990,"分油机"]
["Ⅰ-438",8413,"机舱泵"]
["Ⅰ-439",85371090,"锅炉燃烧器自动控制部分"]
["Ⅰ-440",8408100000,"船用柴油发动机","功率>5800KW或转速>1800转/分钟"]
["Ⅰ-441",9032890090,"黏度控制器","船用柴油发动机用"]
["Ⅰ-442",90318090,"扭力仪","测量功率>31640KW"]
["Ⅰ-443",85261090,"油舱液位及温度遥测系统"]
["Ⅰ-444",8543709990,"电子海图"]
["Ⅰ-445",8479891000,"舵机及配件"]
["Ⅰ-446",8483409000,"齿轮箱"]
["Ⅰ-447",85371090,"主配电板、应急配电板"]
["Ⅰ-448",8471494000,"配载仪"]
["Ⅰ-449",84871000,"艏侧推进器及桨叶"]
["Ⅰ-450",8504409990,"水下电机及变频启动装置"]
["Ⅰ-451",8502131000,"发电机组"]
["Ⅰ-452",9026100000,"液位遥测系统"]
["Ⅰ-453",90148000,"自动舵仪"]
["Ⅰ-454",85371090,"主机遥控系统"]
["Ⅰ-455",90148000,"航行记录仪"]
["Ⅰ-456",85269190,"卫星导航仪"]
["Ⅰ-457",85269190,"船位自动识别系统"]
["Ⅰ-458","90328100\n90318090","排油监控系统"]
["Ⅰ-459",85446012,"高压电缆"]
["Ⅰ-460",84248999,"机舱水雾系统"]
["Ⅰ-461",8412210000,"液压油缸"]
["Ⅰ-462",8487900000,"水下油缸"]
["Ⅰ-463",null,"测微准直望远镜"]
["Ⅰ-464",8526101090,"雷达","船用"]
["Ⅰ-465",84269900,"船用吊机","游艇用"]
["Ⅰ-466",85015300,"电动机","船用"]
["Ⅰ-467",8517629900,"卫星通讯C站、F站","船用"]
["Ⅰ-468",85015200,"变桨电机","AC 6-16kW"]
["Ⅰ-469",90141000,"高精度姿态传感器","航向精度±180°±0.1°，纵倾/横摇±90°±0.1°，功耗不高于15W，最大工作深度不低于1000m"]
["Ⅰ-470",null,"双燃料柴油发电机组柴油机 "]
[null,null,"飞机制造用关键件"]
["Ⅰ-471",null,"发动机系统"]
["Ⅰ-472",null,"航电系统"]
["Ⅰ-473",null,"主飞控系统"]
["Ⅰ-474",null,"电源系统"]
["Ⅰ-475",null,"起落架系统"]
["Ⅰ-476",null,"燃油系统"]
["Ⅰ-477",null,"辅助动力装置"]
["Ⅰ-478",null,"防火系统"]
["Ⅰ-479",null,"液压系统"]
[null,null,"汽车整车和关键总成设计、试验装置"]
["Ⅰ-480",90312000,"汽车零部件性能试验装置（制动器系统试验台、转向器系统试验台、汽车热平衡系统匹配试验台、喷油系统综合性能试验台、零部件动态伺服试验机等）"]
["Ⅰ-481","90248000　90241010","汽车非金属材料性能试验装置（皮带性能试验台、燃油管、水管性能试验台、弹性体测试分析设备等）"]
["Ⅰ-482",90312000,"汽车动力总成试验装置(自动变速箱试验台、动力总成测试试验台、光学式单缸机及其测试试验台、发动机排放分析仪、混合动力交流电力测功机、高性能电机试验台等)"]
["Ⅰ-483",90312000,"汽车底盘系统试验装置（悬挂测试系统试验台等）"]
["Ⅰ-484",90312000,"汽车整车试验台（背景空气处理试验台；整车匹配、性能、排放、耐久性能试验台；整车环境模拟试验装置；道路模拟试验台等）"]
["Ⅰ-485","90308990　90312000","汽车主被动安全试验装置(车碰撞牵引试验装置、台车模拟试验台、运动图像采集分析系统、行人保护试验台、车载数据采集系统等)"]
["Ⅰ-486","90308990　90312000　90318090","汽车电子试验装置（EMC测试系统、整车及发动机变速箱硬件在环仿真系统、VCT标定试验台、GDI泵嘴流量特性标定试验台等）"]
["Ⅰ-487",90312000,"汽车动力性试验装置（混合动力试验台等）"]
["Ⅰ-488","90271000　90318090","汽车尾气排放测试转鼓","THC/NOx/CH4分析单元的最小量程1ppm，测试欧5/6排放法规"]
["Ⅰ-489",9405409000,"汽车碰撞被动安全性无频闪照明系统（含灯具、镇流器、电源）","照度最大达120,000Lux，均匀性：≤±15%，色温：6,000K（+/-150K），10000fps无频闪"]
["Ⅰ-490",9031200090,"汽车座椅安全性强度试验系统","座椅靠背、头枕加载力：0～5000N,座椅靠背位移角度:90°～165°，头枕加载位移：0～656 mm"]
["Ⅰ-491",9031200090,"汽车座椅安全带多点强度动静态试验系统","每缸加载力：拉力50000N、压力35000N；油缸行程：0～1000mm；"]
["Ⅰ-492",9031200090,"汽车座椅安全性动态冲击试验系统","加速度：0～300g，冲击速度可调：20～30km/h，最大行程: 600 mm。"]
["Ⅰ-493",9031809090,"汽车环保节能检测环境条件控制用环境仓","温度：- 10°C ~ + 50°C，湿度，5.5-15g水/kg空气， 新风量：3,000 m³/h（-7°C时>1200 m³/h）"]
["Ⅰ-494",9031809090,"燃油蒸发污染物测量用密闭蒸发室","成分及测量范围：THC 0-10 ppmC 至0-200,000 ppmC, 温度调节范围：+15°C 至 +45°C"]
["Ⅰ-495","903040    　　       903120　       　903180","NVH分析和试验装置；\n新能源汽车试验装置（电池试验台、电机测功机、EIPF&HIL测试系统等）。"]
["Ⅰ-496",null,"多功能道路检测车","裂缝分辨率<1mm；车辙横向分辨率≥1028点/4米"]
["Ⅰ-497",null,"智能车控制技术测试 ","驾驶机器人（可模拟人踩油门、刹车以及转向等操作），假车（最高速度>60km/h，最大加速度>0.5g），假人（最高速度>20km/h，最大加速度>0.1g），数采系统（频率>50HZ），定位系统（定位精度<5cm）"]
["Ⅰ-498","8479899990","涂胶机"]
["Ⅰ-499","8479899990","自动哈巴头螺栓拧紧机"]
[null,null,"核电专用设备"]
["Ⅰ-500",null,"核岛通风设备"]
["Ⅰ-501",null,"核级电缆"]
["Ⅰ-502",null,"核级中低压开关柜"]
["Ⅰ-503",null,"核级泵阀仪控"]
[null,null,"2019年新增"]
["Ⅰ-504","9022120000 \n","X射线计算机体层摄影设备"," 0.275秒扫描的无运动伪影成像；采用镨黄金探测器，双激发效应提高光子转换率，初始入射光子100%利用率；"]
["Ⅰ-505",9027809900,"转矩流变仪 ","转速≥500rpm；扭矩≥400Nm"]
["Ⅰ-506",9031809090,"燃烧性测试仪","质量流量控制器，量程为0g/s-2.5g/s，读数精度不低于1.5%"]
["Ⅰ-507",8479899990,"切向流过滤系统","可满足运行2-80℃温度范围流体；膜柱灭菌应至少耐受温度121deg C@30min"]
["Ⅰ-508",8421999090,"中空纤维膜","平均处理通量大于等于61 L/m2/hr (LMH)"]
["Ⅰ-509",8479820090,"微生物发酵罐","体积操作弹性达到2;1；叶轮达到二级"]
["Ⅰ-510","8479899990 \n","全自动血液组分分离系统","TIU红外激光扫描模块，全自动识别分层界面，无需人为矫正；螺旋式提取白膜层，回收率高达95%；1D/2D冷冻/采血管扫描，速率10秒/96条码"]
["Ⅰ-511","9011200000 \n","激光显微切割系统","采用LPC（激光弹射收集）技术，利用激光脉冲将样品弹向上方收集管中，对样本进行主动收集，没有任何机械接触，无污染；高倍物镜下切割精度≤1um；"]
["Ⅰ-512","9027500000 \n","高内涵分析仪","采用7通道固态LED灯光源；配置Photometrics低温制冷科研级CCD相机；活细胞培养环境室温度控制系统：三维温度控制，室温～40℃；CO2控制：可以自由调节浓度0％～20%；O2控制：1% 至环境浓度；湿度控制：相对饱和湿度不低于90%；全自动反应板处理和扫描配置；HCS Studio软件，整合数据收集和分析功能"]
["Ⅰ-513","9027100090 \n","锥形量热仪","可通过软件设定一个高达10个或以上步骤(例如：从10~100kW/m2,间隔10 kW/m2)的测试过程的温度曲线。  \n 配置称量单元，1套。称重范围0-5kg，精度优于±0.01g，显示分辨率0.001g。耐热天平单独安装到一个支撑臂上，避免风机振动对天平的影响\n 可根据ISO5660 - 1 & 2, ASTM E1354, CEN TS 45545标准规定的方法显示和输出结果。"]
["Ⅰ-514","9027500000 \n","氧氮氢分析仪","20位试样及坩埚自动进样装置 ；可选六轴可旋转触摸屏幕，增强了操作的工效和直观性；氧、氮0.025ppm或 0.5%RSD，氢0.05ppm 或2.0%RSD；灵敏度：优于0.01 ppm"]
["Ⅰ-515",8479899990,"生物反应器","每台XDR可按工作体积的20％运行，可执行多个反应器的工作(XDR—10系统的工作体积为*工作体积的45％)\n使用一次性设计，无需进行耗时的原位清洁、原位灭菌和清洁验证过程。"]
["Ⅰ-516",8479899990,"层析工作站","流速范围：0.01-150 ml/min；操控压力：5Mpa（725psi）；管路直径：0.75mm；多波长检测：可达三个"]
["Ⅰ-517","9027809900 \n","全自动酶免分析仪","层架提供≥16个微孔板放置位，批量处理板数≥16板；加样10μ1时<3.5%(使用1000μ1固定钢针时）；加样100u1时<0.75%(使用1000-1固定钢针时)；判读部分为12个测量通道，读板时间快；≤6秒/板(单波长)，有振板功能波长范围340~750nm，测量范围：0.0004.0000D。"]
["Ⅰ-518",9027809900,"溶出度仪","操作速度：25-200RPM，精度：01.2℃"]
["Ⅰ-519",9027100090,"多组分可挥发性有机物分析仪","色谱柱箱温度400℃以上，最大升温速率为25℃/min，压力控制精密度低于0.1 psi水平。"]
["Ⅰ-520",9027500000,"小动物活体成像系统","光学系统：制冷CCD；\n具有恒温动物载物台和麻醉系统；\n系统最小检测光子数不高于80光子/秒/弧度/平方厘米，可检测小鼠皮下少于50个生物发光细胞。"]
["Ⅰ-521",9027809900,"柱后衍生化仪","流速：0.05-1.5ml/min"]
["Ⅰ-522",84669390,"高速电主轴",">=55000RPM，>=3KW。"]
["Ⅰ-523",8463900010,"数控伺服搓齿机","驱动伺服≥7kw,可安装搓齿板长≥24英寸；移动速度≥13.8m/min；可加工径>35mm"]
["Ⅰ-524",8458110090,"数控高刚性硬车设备","重复定位精度≤0.005mm，主轴跳动≤0.005mm，刀塔进给直线度≤0.03/100mm，可切削工件HRC62以上；最小移动单位:X轴：0.0005mm,Z轴：0.001mm,切削力≥2000N"]
["Ⅰ-525",84596190,"数控高刚性硬铣专用加工中心","重复定位精度≤0.005mm，主轴跳动≤0.005mm，主轴速度≥5500rpm。可铣削工件HRC62以上。"]
["Ⅰ-526",8486301000,"烘干炉主体、彩膜预烘机、烘干炉"]
["Ⅰ-527",8486302200,"真空金属溅镀机(主机)"]
["Ⅰ-528",8486303900,"曝光机、曝光机主体"]
["Ⅰ-529",8486909900,"真空金属溅镀机溅射室真空腔体、真空金属溅镀机溅射室磁控单元、曝光机光罩储存单元"]
["Ⅰ-530",9014100000,"数字电子罗盘"]
["Ⅰ-531",null,"半导体参数测试仪"]
["Ⅰ-532",null,"高速信号发生器","AWG70002 25Gs/s，2通道，10位"]
["Ⅰ-533",null,"晶元自动探针台","12inch"]
["Ⅰ-534",8515219900,"闪光碰焊机","整机功率：580KVA；\n焊接电流：0~100KA；\n焊接电压：8.7V；\n顶锻力：0~600KN；\n焊接行程：94~150mm。"]
["Ⅰ-535",null,"X射线计算机体层扫描设备（CT机）","一种生产X射线计算机体层扫描设备（CT机）的技术，该设备根据人体不同组织对X线的吸收与透过率的不同，用X射线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描，利用组织密度差异而使X射线产生不同程度的能量衰减，再由探测器接收透过该层面的X射线，转变为可见光后，再经模拟/数字转换器转为数字信号，输入计算机经过分析和处理，生成可供诊断的图像。可用于所有年龄段患者的头部和全身的计算机断层成像，进行诊断和鉴别诊断，并对临床疾病治疗后的疗效观察、预后评价，治疗方案的确定提供重要依据。"]
["Ⅰ-536",8486103000,"高速、稳定型晶圆切割机","主轴转速范围：40,000～60,000rpm\nX/Y/Z移动精度：≦0.001mm\n切割深度：≦1mm\n适用范围：各种晶圆材料\n切割尺寸范围：≦8吋\n主轴功率：1.8Kw(或2.2kW)&60000rpm;\nX轴进刀速度0.1~800mm/s;\nY轴最小步进量0.0001mm&定位精度≤0.002mm;\nZ轴重复定位精度0.001mm&移动精度0.00005&Z轴有效行程32.3mm\n最大旋转角度380°\n扭矩2.9N•m\nX/Y轴切割范围260mm"]
["Ⅰ-537",8486109000,"半导体芯片精密减薄机","减薄能力≥2μm/sec； \n主轴转速≥2,000rpm，主轴数量1～2个，主轴输出功率4.2Kw，主轴扭矩5.9N•m；\nZ轴行程120mm;Z轴研销进给速度：0.0001 - 0.05mm/s； Z轴快速进给速度：50mm/s；Z轴最小移动量0.1μm；\nY轴行程430mm;Y轴研削进给速度：0.001 - 50mm/s；Y轴快速进给速度：200mm/s；Y轴最小移动量0.01mm；\n片内厚度差≤1.5μm&片间厚度差±3μm；\n多孔陶瓷工作盘&正空固定方式&\n工作盘转速0～300rpm"]
["Ⅰ-538",8486109000,"电子枪精密蒸镀机","芯片尺寸及片数：6吋*7pcs\n蒸镀速率≥10nm/sec\n极限真空度≦3.0*E-7torr/12hr\n抽气速率≦3.0*E-6torr within 20min均匀\n电子束枪数量4~9个\n厚度均匀性≤3%\n蒸镀速率分变率：0.1 Å\n晶振速率膜厚监控：分辨率0.1Å\n工件台偏转角度±45°可调，可做倾斜蒸发\n基片温度20~350℃"]
["Ⅰ-539",90132000,"激光光源        半导体激光器","波长：400~2000nm"]
["Ⅰ-540",90318010,"光谱分析仪","测试波长范围：350nm~1750nm或1200nm~2400nm，精度<0.1nm"]
["Ⅰ-541",90278099,"激光功率计","测量连续或脉冲激光的功率或脉冲能量等"]
["Ⅰ-542",90275000,"狭缝扫描分析仪","测量激光的光束宽度,光束位置和光束质量等激光的空间分布信息"]
["Ⅰ-543",84861030,"划片机（自动切割机","切割法拉第片、偏振片、石英、玻璃等"]
["Ⅰ-544",90132000,"准分子激光器","波长157nm，193nm，248nm，308nm，351nm"]
["Ⅰ-545",90314990,"光束质量分析仪","测M2值、发散角、束腰大小等参数"]
["Ⅰ-546",90118000,"台式扫描电镜","放大倍数：10–150000倍；\n分辨率：≤10nm (背散射探测)；\n≤8nm (二次电子探测)；\n加速电压：基本模式：5kV, 10kV，15kV"]
["Ⅰ-547",9031801000,"背光反射计","– 11.9Hz的测量速度、– 8.5m的测量范围（可扩展至16m）、– 0.015%的长度测量精度、– 20um的空间精度"]
["Ⅰ-548","9031809090","激光品质分析仪","可针对UV、VIS 和NIR 激光的二维、三维能量分布、M2光束传播因子等光束质量参数进行研究"]
["Ⅰ-549",9027100090,"SF6多功能分析仪","基于红外光谱法。"]
["Ⅰ-550",9027100090,"SF6气体分析仪","基于红外光谱法。"]
["Ⅰ-551",8460291900,"万能磨床"]
["Ⅰ-552",8486202900,"功能薄膜沉积装备","有效镀膜尺寸≥Φ500mm直径×450mm高；\n极限真空度：≤5×10-6mbar，真空腔室漏率: < 5×10-4mbarL/s，抽气时间<15 min；\n配有2套矩形磁控溅射阴极和2套国际知名品牌脉冲直流电源；\n配有两排各3个直径100mm圆型间接水冷电弧阴极+6个电弧电源；\n配有高纯Ar、N2、C2H2、H2和第二路C2H2共5路质量流量计；\n提供Cr/W-C:H，Cr/W-C:H/DLC(PACVD )，\nCrN/W-C:H/DLC(PACVD )，Cr/W-C:H/DLC，\nCrN，TiN，CrN，TiAlN，AlTiN，AlCrN，ta-C工艺；\nCr/W-C:H/ DLC膜层厚度：2-4μm，膜层厚度均匀性：均匀镀膜区内±10%，膜层硬度：Hv0.025,15≥2000，膜层与基体结合力≥30N，摩擦系数<0.20，膜层表面粗糙度Ra<0.05µm。"]
["Ⅰ-553",8486202100,"HFCVD金刚石涂层装备","有效镀膜面积大于80000mm2，有效镀膜高度不低于50mm，可装Φ4铣刀至少490支；\n腔室可根据涂层刀具夹具而分为四个区域，可根据日常需求排列容量；\n微米/纳米金刚石沉积速率可达0.5 μm/h；\n同批次涂层厚度不均匀性≤±5%，相同工艺不同炉次厚度不均匀性≤±5%（刀具顶部以下5mm）；\n最长可镀刀具长度280mm，涂层厚度范围：3µm-22µm\n提供纳米/微米金刚石涂层容易，涂层结合力大于60s。"]
["Ⅰ-554",8424899990,"液料等离子喷涂装备","多电极轴向送粉等离子喷涂系统\n(1)包括喷枪、独立电源、控制柜、用户界面及机械手等外设；\n(2)等离子喷涂由三个阴极，三个阳极组成；\n(3)送粉方式为轴向送粉；\n(4)气体保护罩装置，以减少氧进入到等离子焰中；\n(5)电源要求：3相，380V，50Hz；\n(6)工作功率范围：15-200kW；冷却功率≤100kW；\n(7)电压范围：100-200V；\n(8)电流范围：75-300A；\n(9)工作气体：Ar≤400l/min；N2≤200l/min；H2(或He)≤100l/min；\n(10)沉积效率最高可达90%以上。\n液料送料装置\n(1)悬浮液输送采用质量流量计控制；\n(2)悬浮液流量可调节范围至少为10-100ml/min，流量控制精度优于±5ml/min；\n(3)送料雾化气体压力调节范围至少为1-6Bar，采用空气、氩气或氮气雾化；\n(4)悬浮液存储罐体容积不小于3.8升；\n(5)可输送的悬浮液粉末10nm-10µm，包括金属、陶瓷和金属陶瓷粉末；\n(6)液料送粉器每次停止送料时，系统自动冲洗管路；\n(7)悬浮液罐体采用不锈钢结构，具备防腐和防爆功能；\n(8)可独立使用，也可与等离子喷涂系统控制单元集成；\n(9)设备工作电压220V。"]
["Ⅰ-555",8486202200,"等离子喷涂-物理气相沉积技术","工作压力低于200Pa；\n工作电流最高3000A；\n功率最高可达180Kw；\n工作气体流量可达到200NLPM，可选择6种工作气体；\n真空舱尺寸Ø2.5×4.5m，中间夹层通水。"]
["Ⅰ-556",8456110090,"网纹辊激光雕刻机","采用激光束在金属/非金属表面精确雕刻出形状与容积可控的网孔；网孔线数最高可达1600lpi，深度可控，排列可人为设定；"]
["Ⅰ-557",8424899990,"超音速火焰喷涂系统","实时显示燃料、助燃剂等设定流量与实际流量；\n显示燃烧比和燃烧室压力；\n可高速沉积金属陶瓷，金属等涂层 ；\n整套系统控制系统实现全自动闭环控制。"]
["Ⅰ-558",8424899990,"等离子喷涂系统","喷涂过程中，喷枪电压波动在±5V范围内；\n水流量范围：10-30L/min；\n冷水机出水温度范围：5-25℃；\n最大等离子喷涂功率：≥55kw；\n整套系统控制系统实现全自动闭环控制；\n可沉积绝大部分具有物理熔点的材料。"]
["Ⅰ-559",9024800000,"精密涂层耐磨测试设备","正向载荷：60N\n最大摩擦力：20N\n摩擦力分辨率：0.06mN\n旋转运动模式：速度：0.2-2000 rpm，最大测试半径：40 mm，最大扭矩：450 mN.m\n线性运动模式：线性滑动范围：60mm，测试频率：0.01-10 Hz"]
["Ⅰ-560",8424899990,"冷喷涂（气体动力喷涂）设备","最高耐压值>5MPa;\n最高气体预热温度>1000℃;\n可以沉积Al、Cu、高温合金等；\n加工速度>20kg/h。"]
["Ⅰ-561",8419899090,"带冷台离子束抛光仪","离子枪束能量：电压调节范围为100-8keV\n离子束抛光速率：Si ，≥300μm/Hr，@8kV\n离子束切割区域：≥2mm×4mm；\n离子枪与样品夹角：-10°±10°"]
["Ⅰ-562",9012100000,"聚焦离子束双束显微镜系统","电子束分辨率：0.6nm@30kVSTEM，0.6nm@15kV下，1.0nm@1kV\n电子束参数：电子束流范围：0.8pA – 100nA\n加速电压范围：200 V - 30 kV\n着陆能量范围： 20* eV - 30 keV\n最大水平视场宽度：2.3mm @4mm\n离子束流范围：0.1pA – 65nA\n加速电压范围：500 V - 30 kV\n离子束分辨率：4.0nm@30kV，2.5nm@30kV "]
["Ⅰ-563",9012100000,"透射电子显微镜","点分辨率：0.25nm\n能量分辨率：0.8eV\n束流稳定度：<1%\n束斑尺寸：1.5nA@1nm， 0.4nA @ 0.31nm\n束斑漂移：<0.8nm/min"]
["Ⅰ-564",9030820000,"晶圆翘曲测试仪","可变温（到900℃）翘曲、应力测试，XY精度0.5um，兼容2-8英寸晶圆"]
["Ⅰ-565",8479820090,"显影液浓度管理装置"]
["Ⅰ-566",8421299090,"显影液再生系统设备"]
["Ⅰ-567",8428909090,"输送盒打包机"]
["Ⅰ-568",8479899990,"基板长度间距测定装置","薄膜图案长距离量测静态再现性：3σ≤0.35μm；\n薄膜图案长距离量测动态再现性：3σ≤0.5μm；\n薄膜图案长距离量测准确性：3σ≤0.7μm；\n薄膜图案短距离量测静态再现性：3σ≤0.03 μm；\n薄膜图案短宽距离量测动态再现性：3σ≤0.05 μm；\n薄膜图案短距离量测准确性：3σ≤0.1μm。"]
["Ⅰ-569",8486304900,"平板显示器玻璃基板清洗机、高压清洗装置、等离子清洗机、成膜前清洗装置、光罩清洗机"]
["Ⅰ-570",8486304900,"显影机"]
["Ⅰ-571",8486309000,"边框胶/导电胶涂布机"]
["Ⅰ-572",9031499090,"彩膜曝光前异物检查装置","运行时间>95%；\n移转稳定性：无玻璃破片；\n适用制程：黑色、红色、绿色、蓝色光阻涂布；\n  200um~300um>98％，超过300um=100％。"]
["Ⅰ-573",9032100000,"玻璃温控机","温控范围：-20~60℃，温控精度±1℃。冷冻能力：45KW，加热能力：12KW。"]
["Ⅰ-574","9027900000 \n","全自动装柱器  ","可适用不同层析介质完成设置压缩比、可适用于层析柱柱直径：300mm-1600mm。可适用于层析柱柱高度：100mm-500mm；配备压力传感器，能够实时装柱过程中监控层析柱内的压力变化。压力反馈可完成不同压缩比，智能完成柱床压缩过程，压力检测范围-0.5-4 bar，精度±0.1bar。提供压力反馈控制柱床压缩控制报告；可配合全自动层析系统（ÄKTA Pilot）完成柱效的自动检测，全自动装柱工作站具有人机对话操作界面系统，包括装柱、卸柱以及层析柱维护。有向导\n以及图像显示操作位置便于操作"]
["Ⅰ-575",8464909000,"超精密高速石墨加工中心"]
["Ⅰ-576",8486403900,"柔性面板机械手臂"]
["Ⅰ-577",88052900,"飞行训练器及其零件"]
["注：1.序号Ⅰ-1至149的技术参数有两项或以上符合即可，其他的技术参数须全部符合；\n    2.以上没有注明商品编码的项目，在具体操作中根据产品的实际情况掌握。"]